**派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工**

**投标邀请公告**

**1.招标条件**

本招标项目派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目已由派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（项目代码：2020-440118-48-01-066099）批准建设，建设资金来自企业自筹资金，项目已具备施工招标条件。招标人广州增城区东进供水有限公司就派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工采用邀请招标的形式进行招标，现邀请符合资格的投标单位参与本项目的投标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况

2.1.1项目名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工

2.1.2工程建设地点：广州市增城区派潭镇背阴村。

2.1.3工程建设规模：本项目包括安装部分及土建部分，其中安装部分包括（1）在背阴村白水寨水厂附近新建白水寨水厂开关房在新建白水寨水厂开关房内新装全密封全绝缘环网柜(K间隔)2台、(D间隔)2台:新装配网自动化终端主控箱(六回路)1套，由房内高压柜敷设控制电缆至自动化终端主控箱:(2)高滩F14 丽山线朱屋支线#14 杆至新建白水寨水厂开关房新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X300mm2~/550米:新敷设房内联络电缆FYZA-YIV~22-8.7/15KV-3X300mm2/13米;(3)分别由新建白水寨水厂开关房内 1M、2M母线侧高压柜新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X70mm2/150米、160米至东进供水高压室高压柜(待建);(4)新建 10kV 全冷缩户外终端头(配 3X300 mm2 电缆)1套,新建 10KV 全冷缩户内电缆头(配3X300mm2 电缆)3套、(配3X70mm2 电缆)4 套,新建 10KV 电缆中间头(配 3X300mm2Ф电缆)1套;(5)在高滩 F14,朱星支线#14 杆旁新立副杆1根(水泥杆:190mmX12 米 XM)新装自动化断路器开关1台,新装自动化断路器开关装置1套;（6）新建电房地网1付。土建部分包括(1)新建开关房1座;(2)新建2层3列行车埋管500 米(需破复 300mm 厚C35 混凝土沥青路面 475米):新建2层3列行车直线井 13 座，转角#1 座、三通井2座(直线、转角幷、三通井均需破复行车路面(300mm 厚混凝土沥青路面);(3)新建2层4列行车埋管 115 米(需破复 250mm 厚C35 混凝土沥青路面)新建2层2列行车直线井6座、转角井2 座(直线、转角井均需破 250mm 厚 C30 混凝土沥青路面);(4)新建2层2列行车埋管 100 米(需破复 200 厚混凝土路面)，新建2层2列行车直线井2座、转角井1座(直线井、转角井均需破复 200厚混凝土路面):(5)新建6孔桥架 10 米。

项目建设主要内容为：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）施工，具体详见施工图纸及工程量清单。

2.2 招标范围、工期及最高投标限价

2.2.1招标范围及内容：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）的安装及土建施工。具体内容详见施工图纸及工程量清单。

2.2.2 总工期：60日历天。

2.2.3最高投标限价：3580197.80元。**（注：投标报价不得超过最高投标限价，否则投标文件作无效处理。）**

**3.投标人资格要求**

3.1投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营3.2投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及有效的安全生产许可证。3.3投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包叁级（或以上）资质，或输变电工程专业承包叁级（或以上）资质，或建筑机电安装工程专业承包贰级（或以上）资质；并且同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资格。3.4投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级或以上级别的注册建造师。并且持有安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。3.5专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3)。项目负责人和专职安全员不为同一人。3.6未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且未被限制参加建设工程投标的(具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准。不包含限制参加财政投资工程或政府投资工程的投标)。注:因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。

3.7本项目不接受联合体投标。

3.8投标人已进行投标登记的。

**4.投标登记**

4.1凡有意参加投标者，请于2024年 10 月 01 日至2024年10 月08日(北京时间，下同)期间（上午9:00-12:00和下午14:00-17:30）到广东中元工程咨询有限公司（详细地址：广州市增城区荔城街育才路10号二楼会议室）进行投标登记。

4.2投标登记时应提交下列资料：

（1）法人营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖公章；

（2）资质及《承装(修、试)电力设施许可证》承装类证书复印件并加盖公章；

（3）拟委派项目负责人的注册证书复印件并加盖公章；

（4）拟委派安全员证书复印件并加盖公章；

（5）投标登记经办人，需提供：

①经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

②经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

（6）投标邀请回复函（格式见本投标邀请公告附件一）。

**备注：①提供资料一式一份，并加盖公章。②投标人投标登记时需按要求提供以上资料，其中附件二《投标登记表》现场填写。只接受通过以上方式成功办理投标登记的投标人投标。**

**5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交的截止时间：

开始接收投标文件时间：2024年10月21日09 时30分，截止时间：2024年10月21日10时00分。

地点：广东中元工程咨询有限公司（详细地址：广州市增城区荔城街育才路10号二楼会议室）。

5.2 逾期送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

**7. 联系方式**

招 标 人：广州增城区东进供水有限公司

招标人地址：广州市增城区荔湖街云曦街4号40楼4001

联 系 人：列工 电 话：020-82622803

招标代理机构：广东中元工程咨询有限公司

地 址：广州市增城区荔城街育才路10号二楼

联 系 人：谢工 电 话：020-32822828、15099978355

电子邮箱：806748684@qq.com

附件一：投标邀请回复函

附件二：投标登记表

招 标 人：广州增城区东进供水有限公司

招标代理：广东中元工程咨询有限公司

日 期：2024年 09 月 30 日

附件一：投标邀请回复函

**投标邀请回复函**

复：广州增城区东进供水有限公司

派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工投标邀请已经收悉，我单位经研究决定🞎参加/🞎不参加派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工的投标，并遵守有关规定，办理有关手续。

专此函复

投标单位（公章）：

法人代表（或法人委托代理人）：

日期：

电话：

联系人：

附件二：投标登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标登记表** | | | | | |
| 项目名称 | | 派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目施工 | | | |
| 投 标 人 资 料 | 投标人名称 |  | | 文件价格（元/套） | 0 |
| 地址 |  | | 投标登记日期 | 2024年 月 日 |
| 联系人 | 姓名 | 电话 | 传真 | 手机 |
|  |  |  |  |
| 是否已成功办理投标登记 | | | □是 □否 |  |  |
| 招标人或招标代理机构工作人员确认签名 | | |  | | |
| 备注 | 本表格一式2份，其中投标单位一份，招标人或招标代理机构一份。 | | | | |
|  | | | | |